Приложение 4

Техническое задание для проведения тендера тендера на закупку (продление) лицензии для функционирования шлюз безопасности аппаратного комплекса

1. Требования к поставщику
	1. Поставщик должен обладать опытом работы не менее 2-х лет.
	2. Не иметь негативных фактов по ненадлежащему исполнению услуг по поставкам;
	3. Не иметь судимости по экономических преступлениям;
	4. Не находиться в процедуре банкротства, санации либо ликвидации;
	5. Не входить в Базу ненадежных поставщиков в ходе проведения государственных закупок;
	6. Иметь финансовую устойчивость.
2. Требования к лицензии
	1. закупки (продления) лицензии  для функционирования шлюз безопасности аппаратного комплекса  (файрвол – «Check-Point») CPES-SS-STANDARD-L, СPES-SS-STANDARTD-ADD-L, CPEBP-NGTX-YN, CPSB-EVS-5-1Y-YN