**Техническое задание\спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование** | **Количество** |
| 1. | HikVision DS-7732NI-K4 cетевой видеорегистратор  для систем IP видеонаблюдения (NVR):  - до 32 IP каналов;  - поддержка камер до 8 Мп;  - сетевой интерфейс 2 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с;  - поддержка USB;  - 100-240 VAC | 2 |
| 2. | Жесткий диск SATA HDD по 6 Tb | 8 |